VERSION 5.6 ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN single_cell ;
UNITS DISTANCE MICRONS 2000 ;
DIEAREA ( 0 0 ) ( 67780 61600 ) ;

ROW ROW_0_left FreePDK45_38x28_10R_NP_162NW_34O 28000 28000 FS DO 14 BY 1 STEP 380 0 ;
ROW ROW_0_right FreePDK45_38x28_10R_NP_162NW_34O 34460 28000 FS DO 14 BY 1 STEP 380 0 ;
ROW ROW_1 FreePDK45_38x28_10R_NP_162NW_34O 28000 30800 N DO 31 BY 1 STEP 380 0 ;

TRACKS X 450 DO 778 STEP 380 LAYER metal1 ;
TRACKS Y 140 DO 1057 STEP 280 LAYER metal1 ;
TRACKS X 450 DO 778 STEP 380 LAYER metal2 ;
TRACKS Y 140 DO 1057 STEP 280 LAYER metal2 ;
TRACKS X 450 DO 778 STEP 380 LAYER metal3 ;
TRACKS Y 140 DO 1057 STEP 280 LAYER metal3 ;
TRACKS X 750 DO 528 STEP 560 LAYER metal4 ;
TRACKS Y 140 DO 529 STEP 560 LAYER metal4 ;
TRACKS X 750 DO 528 STEP 560 LAYER metal5 ;
TRACKS Y 700 DO 528 STEP 560 LAYER metal5 ;
TRACKS X 750 DO 528 STEP 560 LAYER metal6 ;
TRACKS Y 700 DO 528 STEP 560 LAYER metal6 ;
TRACKS X 750 DO 185 STEP 1600 LAYER metal7 ;
TRACKS Y 1260 DO 185 STEP 1600 LAYER metal7 ;
TRACKS X 1310 DO 185 STEP 1600 LAYER metal8 ;
TRACKS Y 1260 DO 185 STEP 1600 LAYER metal8 ;
TRACKS X 1310 DO 93 STEP 3200 LAYER metal9 ;
TRACKS Y 2540 DO 92 STEP 3200 LAYER metal9 ;
TRACKS X 4670 DO 92 STEP 3200 LAYER metal10 ;
TRACKS Y 2540 DO 92 STEP 3200 LAYER metal10 ;

COMPONENTS 1 ;
- _277_ BUF_X4 + PLACED ( 33700 28000 ) N ;
END COMPONENTS

PINS 2 ;
- input + NET input + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL
  + LAYER metal6 ( -140 0 ) ( 140 280 ) + FIXED ( 0 0 ) S ;
- out + NET out + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL
  + LAYER metal6 ( -140 0 ) ( 140 280 ) + FIXED ( 0 200 ) S ;

END PINS

NETS 2 ;
- input
  ( PIN input ) ( _277_ A ) ;
- out 
  ( PIN out ) ( _277_ Z ) ; 
END NETS

END DESIGN
