VERSION 5.7 ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN gcd ;
UNITS DISTANCE MICRONS 2000 ;
DIEAREA ( 0 0 ) ( 200260 201600 ) ;

TRACKS X 190 DO 527 STEP 380 LAYER metal1 ;
TRACKS Y 140 DO 720 STEP 280 LAYER metal1 ;
TRACKS X 190 DO 527 STEP 380 LAYER metal2 ;
TRACKS Y 140 DO 720 STEP 280 LAYER metal2 ;
TRACKS X 190 DO 527 STEP 380 LAYER metal3 ;
TRACKS Y 140 DO 720 STEP 280 LAYER metal3 ;
TRACKS X 190 DO 358 STEP 560 LAYER metal4 ;
TRACKS Y 140 DO 360 STEP 560 LAYER metal4 ;
TRACKS X 190 DO 358 STEP 560 LAYER metal5 ;
TRACKS Y 140 DO 360 STEP 560 LAYER metal5 ;
TRACKS X 190 DO 358 STEP 560 LAYER metal6 ;
TRACKS Y 140 DO 360 STEP 560 LAYER metal6 ;
TRACKS X 190 DO 126 STEP 1600 LAYER metal7 ;
TRACKS Y 140 DO 126 STEP 1600 LAYER metal7 ;
TRACKS X 190 DO 126 STEP 1600 LAYER metal8 ;
TRACKS Y 140 DO 126 STEP 1600 LAYER metal8 ;
TRACKS X 190 DO 63 STEP 3200 LAYER metal9 ;
TRACKS Y 140 DO 63 STEP 3200 LAYER metal9 ;
TRACKS X 190 DO 63 STEP 3200 LAYER metal10 ;
TRACKS Y 140 DO 63 STEP 3200 LAYER metal10 ;

PINS 54 ;
- clk + NET clk + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL 
  + LAYER metal6 ( -140 0 ) ( 140 280 ) + PLACED ( 95390 201600 ) S ;
- req_rdy + NET req_rdy + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL 
  + LAYER metal6 ( -140 0 ) ( 140 280 ) + PLACED ( 190 0 ) N ;
- req_val + NET req_val + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL 
  + LAYER metal5 ( -140 0 ) ( 140 280 ) + PLACED ( 200260 186060 ) W ;
- reset + NET reset + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL 
  + LAYER metal5 ( -140 0 ) ( 140 280 ) + PLACED ( 0 104300 ) E ;
- resp_msg[11] + NET resp_msg[11] + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL 
  + LAYER metal5 ( -140 0 ) ( 140 280 ) + PLACED ( 200260 67340 ) W ;
- resp_msg[10] + NET resp_msg[10] + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL 
  + LAYER metal5 ( -140 0 ) ( 140 280 ) + PLACED ( 0 88620 ) E ;
- resp_msg[1] + NET resp_msg[1] + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL 
  + LAYER metal5 ( -140 0 ) ( 140 280 ) + PLACED ( 0 147980 ) E ;
- resp_msg[0] + NET resp_msg[0] + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL 
  + LAYER metal5 ( -140 0 ) ( 140 280 ) + PLACED ( 0 163660 ) E ;
- resp_rdy + NET resp_rdy + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL 
  + LAYER metal5 ( -140 0 ) ( 140 280 ) + PLACED ( 0 192780 ) E ;
- resp_val + NET resp_val + DIRECTION OUTPUT + USE SIGNAL 
  + LAYER metal5 ( -140 0 ) ( 140 280 ) + PLACED ( 200260 52780 ) W ;
END PINS

NETS 10 ;
- clk ( PIN clk ) ;
- req_rdy ( PIN req_rdy ) ;
- req_val ( PIN req_val ) ;
- reset ( PIN reset ) ;
- resp_msg[0] ( PIN resp_msg[0] ) ;
- resp_msg[10] ( PIN resp_msg[10] ) ;
- resp_msg[11] ( PIN resp_msg[11] ) ;
- resp_msg[1] ( PIN resp_msg[1] ) ;
- resp_rdy ( PIN resp_rdy ) ;
- resp_val ( PIN resp_val ) ;
END NETS

END DESIGN