VERSION 5.7 ;
NAMESCASESENSITIVE ON ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN counter ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;
DIEAREA ( 0 0 ) ( 0 0 ) ;


COMPONENTS 12 ;
- _i1_ AND2_X1 ;
- _i2_ AND2_X1 ;
- _i3_ OR2_X1 ;
END COMPONENTS

PINS 12 ;
- inp1 + NET n1 + DIRECTION INPUT ;
- inp2 + NET n2 + DIRECTION INPUT ;
- inp3 + NET n3 + DIRECTION INPUT ;
- inp4 + NET n4 + DIRECTION INPUT ;
- out1 + NET n7 + DIRECTION OUTPUT ;
END PINS

NETS 24 ;
- n1 ( _i1_ A1 ) ( PIN inp1 ) ;
- n2 ( _i1_ A2 )  ( PIN inp2 ) ;
- n3 ( _i2_ A1 ) ( PIN inp3 ) ;
- n4 ( _i2_ A2 ) ( PIN inp4 ) ;
- n5 ( _i1_ ZN ) ( _i3_ A1 ) ;
- n6 ( _i2_ ZN ) ( _i3_ A2 ) ; 
- n7 ( _i3_ ZN ) ( PIN out1 ) ;
END NETS

END DESIGN
