VERSION 5.8 ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN top ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;
COMPONENTS 13 ;
    - i1 BUF_X1 + PLACED ( 100 100 ) N ;
    - i2 BUF_X1 + PLACED ( 100 200 ) N ;
    - i3 BUF_X1 + PLACED ( 100 300 ) N ;
    - i4 BUF_X1 + PLACED ( 100 400 ) N ;
    - i5 BUF_X1 + PLACED ( 100 500 ) N ;
    - i6 BUF_X1 + PLACED ( 100 600 ) N ;
    - i7 BUF_X1 + PLACED ( 100 700 ) N ;
    - i8 BUF_X1 + PLACED ( 100 800 ) N ;
    - r1 DFF_X1 + PLACED ( 200 200 ) N ;
    - r2 DFF_X1 + PLACED ( 200 300 ) N ;
    - r3 DFF_X1 + PLACED ( 200 400 ) N ;
    - r4 DFF_X1 + PLACED ( 200 500 ) N ;
    - u1 BUF_X1 + PLACED ( 200 600 ) N ;
END COMPONENTS
PINS 1 ;
    - clk + NET clk + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL ;
END PINS
NETS 11 ;
    - clk ( PIN clk ) ( i1 A ) + USE SIGNAL ;
    - i1z ( i1 Z ) ( i2 A ) ( r1 CK ) + USE SIGNAL ;
    - i2z ( i2 Z ) ( i3 A ) + USE SIGNAL ;
    - i3z ( i3 Z ) ( i4 A ) + USE SIGNAL ;
    - i4z ( i4 Z ) ( i5 A ) + USE SIGNAL ;
    - i5z ( i5 Z ) ( i6 A ) + USE SIGNAL ;
    - i6z ( i6 Z ) ( i7 A ) ( r4 CK ) + USE SIGNAL ;
    - i7z ( i7 Z ) ( i8 A ) ( r3 CK ) + USE SIGNAL ;
    - i8z ( i8 Z ) ( r2 CK ) + USE SIGNAL ;

    - r1q ( r1 Q ) ( u1 A ) + USE SIGNAL ;
    - u1z ( u1 Z ) ( r2 D ) ( r3 D ) ( r4 D ) + USE SIGNAL ;
END NETS
END DESIGN
