VERSION 5.8 ; 
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN reg1 ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;
DIEAREA ( 0 0 ) ( 40000 40000 ) ;

COMPONENTS 3 ;
- r1 sky130_fd_sc_hs__dfxbp_1 + PLACED ( 2000 2000 ) N ;
- u1 sky130_fd_sc_hs__buf_1 + PLACED   ( 2000 3000 ) N ;
- r2 sky130_fd_sc_hs__dfxbp_1 + PLACED ( 2000 4000 ) N ;
END COMPONENTS

PINS 1 ;
- clk + NET clk + DIRECTION INPUT + USE SIGNAL + FIXED ( 10000 10000 ) N + LAYER met1 ( 0 0 ) ( 0 0 ) ;
END PINS

SPECIALNETS 2 ;
- VSS  ( * VSS )
  + USE GROUND ;
- VDD  ( * VDD )
  + USE POWER ;
END SPECIALNETS

NETS 3 ;
- clk ( PIN clk ) ( r1 CLK ) ( r2 CLK ) + USE SIGNAL ;
- r1q ( r1 Q ) ( u1 A ) + USE SIGNAL ;
- u1z ( u1 X ) ( r2 D ) + USE SIGNAL ;
END NETS

END DESIGN
